**一、现状及目标**

目前，广东IPTV移动业务平台两个机房的四台防火墙设备已运行近8年出于安全播出考虑计划采购新的防火墙设备进行更换。

**二、项目需求**

本项目需要采购四台防火墙（含IPS），5年7\*24小时原厂维保。

**三、设备采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 防火墙（含IPS）及5年原厂维保 | 交流机框式，冗余风扇，冗余电源，SFP+接口≥16个， 40G/100G光纤接口≥4个。网络层吞吐量≥190Gbps，IPS入侵防护吞吐量≥80Gbps ，最大并发连接≥6000万（开启IPS后3000万），每秒新建连接≥80万，含5年7\*24小时原厂维保及5年IPS特征库升级服务。 | 4 | 台 |
| 2 | 10G光模块 | SFP 10G多模模块(850nm,LC) | 64 | 个 |
| 3 | 40G光模块 | QSFP 40G多模模块(850nm,MPO) | 8 | 个 |